**Нормативы пропускной способности аэропорта**

Пропускная способность аэродрома – 1 взл.-пос. опер./час.   
Пропускная способность аэровокзального комплекса на внутренних воздушных линиях – 27 тыс.чел./год. (50чел/час)  
Пропускная способность почтово-грузового склада - 26 т/год.

# Сведения о технической возможности аэропорта

## Основные объекты аэропорта:

* Аэродром: класс Г; ИВПП 1628,5х35м, асфальтобетон 0,06м; PCN 17/F/C/Z/T; ССО ОМИ Курс-1;
* Аэровокзал: Аэровокзальный комплекс;
* Объект авиатопливообеспечения. (ТЗА-10)

## Аэровокзал

* Расчетная пропускная способность аэровокзала на внутренних воздушных линиях – 50 пасс./час
* Показатель общей загруженности терминала – 0,4 пасс./м2

## Объекты авиатопливообеспечения

* Рабочий объем топливного хранилища – 10 тонн.
* Неснижаемый остаток авиационного топлива в сутки – 3 тонны
* Нормативный запас авиационного топлива для аэропорта – 10 тонн.

# Сведения о мероприятиях по увеличению технической возможности аэропорта

* 1. Прокладка резервной кабельной линии ССО 2022 год

**Сведения о введении каких-либо временных ограничений по доступу к услугам и сроках их окончания**

Ограничений нет.